


Extender GIGA 비정상 동작
· 관리 web/ui 접속 불가 
· Extender GIGA ping test 실패 
· IpTime 검색기 검색 실패 (다른 extender 2 제품은 검색 가능) 
· 공유기, 주변 컴퓨터 ping test 정상 
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또는
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PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome> ping 192.168.0.1     ### 공유기 

Ping 192.168.0.1 32바이트 데이터 사용:
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64
192.168.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=64

192.168.0.1에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome> ping 192.168.0.254

Ping 192.168.0.254 32바이트 데이터 사용:
192.168.0.16의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.0.16의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.0.16의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.0.16의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.

192.168.0.254에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome> ping 192.168.0.111     ### printer 

Ping 192.168.0.111 32바이트 데이터 사용:
192.168.0.111의 응답: 바이트=32 시간=896ms TTL=255
192.168.0.111의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=255
192.168.0.111의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=255
192.168.0.111의 응답: 바이트=32 시간=2ms TTL=255

192.168.0.111에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 2ms, 최대 = 896ms, 평균 = 226ms
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome> ping 8.8.8.8     ### google DNS 

Ping 8.8.8.8 32바이트 데이터 사용:
8.8.8.8의 응답: 바이트=32 시간=36ms TTL=116
8.8.8.8의 응답: 바이트=32 시간=38ms TTL=116
8.8.8.8의 응답: 바이트=32 시간=36ms TTL=116
8.8.8.8의 응답: 바이트=32 시간=36ms TTL=116

8.8.8.8에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 36ms, 최대 = 38ms, 평균 = 36ms
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
PS C:\Users\pkwhome>
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